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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ВИНТОВОЙ-МОДУЛЬНОЙ, КОНТЕЙНЕРНОЙ типа БКК, МКС, КБМ



1. Общие сведения:
	Дата заполнения
	

	ФИО лица, заполняющего опросный лист
	

	Должность
	

	Контактный телефон, е-mail
	

	Наименование и адрес Заказчика
	

	Назначение компрессорной станции
	

	Требуемое количество компрессорных  станций
	

	Необходимость проведения ШМР / ПНР (указать отдельно для ШМР и ПНР)
	

	Необходимость доставки (в случае необходимости указать адрес)
	


2. Требования по параметрам компрессорной станции:
	Рабочее давление сжатого воздуха на выходе из станции, избыточное, МПа:
	

	Производительность (расход) сжатого воздуха на выходе из станции, Нм3/мин (с учетом возможных потерь на регенерацию при наличии адсорбционного осушителя сжатого воздуха):
	

	Максимальная электрическая мощность компрессорной станции, кВт
	

	Источник энергообеспечения: количество фаз, напряжение (В), 
частота сети (Гц)
*если источник автономный указать марку и тип
	

	Категория электроснабжения по ПУЭ
	

	Необходимость локального устройства автоматического ввода резерва (АВР) электрического питания компрессорной станции
	

	Требование к работе установок компрессорной станции:
- режим работы, 
- необходимость резерва, 
- коэффициент резервирования.
	

	
	

	
	

	Климатическое исполнение компрессорной станции:
	

	Температура окружающего воздуха, 0С: 
                                                                       верхний предел
 
                                                                         нижний предел 
	

	
	

	Требования по взрывозащите
	

	Требования к материалам контейнера:
(пример: цельнометаллический, сэндвич панели и т.п.)
	

	Наличие охранно-пожарной сигнализации в блок-боксе
	

	Категория взрывопожарной и пожарной опасности по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	

	Степень огнестойкости по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	

	Класс конструктивной пожарной опасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	

	Класс функциональной пожарной опасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	

	Требования к системе автоматического управления (САУ) компрессорной станцией:
общая САУ на всю станцию, локальная на компрессоре и ЩСН для управления системами отопления, вентиляции, освещения и т.п. 
	

	Вывод информации охранно-пожарной сигнализации на удаленный пульт
	

	Расстояние от блок-бокса до ПУ, в метрах
	

	Требования по КИПиА:
Минимальный перечень контролируемых параметров
Предпочитаемый изготовитель датчиков, тип сигналов
	

	Наличие системы автоматического пожаротушения, тип 
	

	Требования к вентиляции компрессорной станции, 
Система рекуперации воздуха
	

	
	

	Дополнительные требования/параметры
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3. Требования к качеству сжатого воздуха на выходе из компрессорной станции:
	Классификация по ГОСТ 17433-80 или ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005
	

	Размер твёрдой частицы, не более, мкм
	

	Остаточное содержание масла, мг/м3
	

	Требуемая точка росы, ºC
	

	Тип регенерации (если требуется адсорбционный осушитель сжатого воздуха): горячая/холодная
	

	Допустимые потери сжатого воздуха на регенерацию, %
	

	Тип охлаждения (если требуется рефрижераторный осушитель сжатого воздуха)
	

	Система сбора и разделения (очистки) конденсата:
дренажный патрубок снаружи станции, сбор в ёмкость внутри станции, система очистки конденсата от масла и т.п.
	



4. Требования к наличию ресиверов:
	Объем единичного ресивера, м3
	

	Рабочее давление в ресивер, Мпа
	

	Количество единичных ресиверов, шт.
	

	Место установки ресиверов:
- внутри модульной компрессорной станции;
- установка группы ресиверов на отдельную платформу (изготавливает завод);
- установка ресивера Заказчиком на улице самостоятельно
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Заполненный опросный лист просьба направить на электронную почту zapros@zif.su

Мы свяжемся с Вами в течении одного рабочего дня с момента получения заявки.
По всем технико-коммерческим вопросам можно связаться с нами по тел. 8-800-200-28-43




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРСЕНАЛ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
(ООО «АРСМАШ»)
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, литера К, помещение 1Н
Тел.: 8-800-200-28-43, E-mail: zif@zif.su , www.zif.su
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