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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ВИНТОВОЙ


1. Общие сведения:
	Дата заполнения
	

	ФИО лица, заполняющего опросный лист
	

	Должность
	

	Контактный телефон, е-mail
	

	Наименование и адрес Заказчика
	

	Контактное лицо Заказчика и телефон
	

	Назначение компрессорной станции
	

	Требуемое количество компрессорных  станций
	

	Необходимость проведения ШМР / ПНР (указать отдельно для ШМР и ПНР)
	

	Необходимость доставки (в случае необходимости указать адрес)
	


2. Требования по параметрам компрессорной станции:
	Рабочее давление сжатого воздуха на выходе из компрессора, избыточное, МПа:
	

	Производительность (расход) сжатого воздуха на выходе из компрессора (с учетом возможных потерь на регенерацию при наличии адсорбционного осушителя сжатого воздуха), Нм3/мин:
	

	Максимально допустимая электрическая мощность привода, кВт:
	

	Тип двигателя
	

	Источник энергообеспечения: количество фаз, напряжение (В), 
частота сети (Гц)
	

	Требование к работе компрессора:
- режим работы, 
- необходимость резерва, 
- коэффициент резервирования.
	

	
	

	
	

	Климатическое исполнение компрессорной станции:
	

	Температура окружающего воздуха, 0С: 
                                                                       верхний предел
 
                                                                         нижний предел 
	

	
	

	Требования к системе автоматического управления (САУ) компрессорами:
общая САУ на все станции / локальная на компрессоре
	

	Дополнительные требования/параметры
	



3. [image: ]Требования к качеству сжатого воздуха на выходе из компрессорной    станции:
	Классификация по ГОСТ 17433-80 или ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005
	

	Размер твёрдой частицы, не более, мкм
	

	Остаточное содержание масла, мг/м3
	

	Требуемая точка росы, ºC
	

	Тип регенерации (если требуется адсорбционный осушитель сжатого воздуха): горячая/холодная
	

	Допустимые потери сжатого воздуха на регенерацию, %
	

	Тип охлаждения (если требуется рефрижераторный осушитель сжатого воздуха)
	

	Система сбора и разделения (очистки) конденсата:
дренажный патрубок снаружи станции, сбор в ёмкость внутри станции, система очистки конденсата от масла и т.п.
	



  4. Требования к наличию ресиверов:
	Объем единичного ресивера, м3
	

	Рабочее давление в ресивере, МПа
	

	Материал (тип стали)
	

	Количество единичных ресиверов, шт.
	

	Место установки ресиверов:
- помещение;
- улица (указать температуру окружающего воздуха);
	

	Другие требования
	



Заполненный опросный лист просьба направить на электронную почту zapros@zif.su

Мы свяжемся с Вами в течении одного рабочего дня с момента получения заявки.
По всем технико-коммерческим вопросам можно связаться с нами по тел.
8-800-200-28-43









ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АРСЕНАЛ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
(ООО «АРСМАШ»)
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3, литера К, помещение 1Н
Тел.: 8-800-200-28-43, E-mail: zif@zif.su , www.zif.su
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